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	· Edelstahl-Gehäuse

· Intuitive Bedienung mittels Drehregler

· Erwärmt 20 Liter in ca. 45 Min auf 56°C: 

Abweichung max. 0,5°C
· Wasserumwälzung: 8,0 L/Min
· Beleuchtetes LCD- Display für:
· Aktuelle Temperatur

· Timer (bis 99h)
· Exakte elektronische Temperaturregelung bis 90°C
· Mobil einsetzbar, platzsparend & handlich
· Variabel einsetzbar für alle Töpfe ab 15 cm Tiefe
· Eigengeschmack, Vitamine und Mineralstoffe bleiben bestmöglich erhalten

· Optional als Zubehör:




Steba Vakuumierer



Steba Vakuumier Folienrollen & -Beutel
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	Typ:


SV 50


Art.-Nr.:

05 15 00
VPE:

2
Anzahl je Palette:

168
EAN-Code:

4011833302502
Lieferbarkeit:

sofort
Farbe:

Edelstahl/Schwarz

Leistung:

800W

Gewicht:

1,2 kg
Maße

(H/B/T in cm):

37,5 x 8,0 x  10,5
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: +49 (0) 9543 449-18

‘wwwsteba.com






Sous-Vide Garer SV 50
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