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	· Boîtier en inox

· Commande intuitive par rotacteur

· Réchauffe 20 litres en 45 min. à 56°C: 
écart maximum de 0,5°C

· Circulation de l'eau : 8,0 l/mn

· affichage à cristaux liquides pour : 


- Température actuelle




- Minuterie (jusqu’á 99 h)

· Réglage de la température électronique précise jusqu’à 90°C

· Utilisation mobile, économisant l'espace & maniable

· Utilisation variable dans les récipients à partir d'une profondeur de 15 cm

· Saveur caractéristique, conserve au mieux vitamines et substances minérales

· En option:
Steba Machine à vide d‘air




Steba Rouleau et sac emballeuse
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	Type:


SV 50

Article N° :
05 15 00

Unité d‘emballage (UE).
2

Quantité par palette :
168

Code EAN:

4011833302502

Disponibilité :
juste
Couleur:

Inox / noir

Puissance :
800W

Poids :
1,2 kg

Dim. extérieures:

(H/L/P en cm)
37,5 x 8,0 x  10,5



	


Cuiseur sous vide  SV 50
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